**Dodatečné informace**

Lze použít jakýkoli profilový systém, který splňuje požadované hodnoty Un dle ČSN 73 0540-2 a současně musí splňovat skleněné výplně stávající, vizuální a bezpečnostní požadavky tzn. požadovanou reflexní vrstvu a bezpečnostní vrstvené sklo. Nový profilový systém se musí slícovat do stávající al. konstrukce z důvodu nemožnosti demontáže celého prvku a porušení statiky stávajících otvorů a ně navazující stávající kovové/plechové opláštění, nosných sloupů budovy, uchycení vzduchotechniky, sádrokartonových podhledů a elektrického vedení.

Je důležité, aby vzhled a konstrukce korespondovaly s ostatními vchody (které jsou volně přístupné)

Doporučujeme prohlídku místa plnění: **22. ledna 2024 v 9 hod** před hlavním vchodem do MFA