###### Aréna Pardubice – výměna vchody západ

panikové dvoukřídlé dveře s přerušeným tepelným mostem

ADRESÁT: *Rozvojový fond Pardubice a.s.*

*třída Míru 90, Pardubice*

*k rukám p. Hubičky*

Specifikace: Hliníkový profilový systém **YAWAL**, povrchová úprava vypalovanou polyestererovou

barvou, odstín RAL. Kování značky **Bernini** z AL materiálů a nerezavějící oceli. Zasklení dle pozic.

Záruční lhůta 60 měsíců na hliníkové profily, kování a 24 měsíců skleněné výplně.

Platnost cenové nabídky je 30 dní a je zcela zdarma.

Dodání do 4-6 týdnů od vyřešení všech detailů, podrobností, zodpovězení všech otázek potřebných k navržení dané konstrukce technikem naší firmy, schváleným termínem a podepsání smlouvy.

Informativní nákresy položek zobrazují pohled z exteriéru.

**NABÍDKA ČÍSLO:** Aréna Pardubice - vchody západ + VIP

**OBSAH :** konstrukce, sklo, demontáž, zednické zapravení, montáž, doprava, likvidace

**POPIS KONSTRUKCÍ:** Konstrukce hliníkové v systémech: Aluron (AS75HI)

Počet položek: 1. Počet konstrukcí: 6

Celkový plocha: 40,4 m2.

Celkový obvod: 63,2 m.

Barva profilů: \_Aluron Color-RAL9006-MAT;\_Dvoubarva 11/3002MAT venkovní/10/AR-RAL9006-MAT vnitřní.

Barva kování: \_Stříbrná RAL 9006 panikové 3 bodové kování Bernini

Skla bezpečnostní 33.1 - 18 - ANTELIO 6;24mm COSMOTHERM stříbrná/stříbrná

Statika: Bez pevnostních výpočtů. Pk: 0,0 N/m2

# Konstrukce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1**    **Konstrukce:**  Poz. 1 AS 75 + AS 75P – dvoukřídlé unikové vchodové dveře s 3bodovým panikovým kováním páka/ klikaa samozavírači, spodní část okopová neprůhledná zateplená, vrchní skleněná bezpečnostní polozrcadlová (dle stávajících), eloxovaný práh –zabudováno do stávajících otvorů s úpravami (B=2 170, H=3 100)    **Počet: 6ks (3x2ks)** |  | **Cena za kus: Celkem celkem:**    **Demontáž za kus: Demontáž celkem:**  **Montáž za kus: Montáž celkem:**  **Panikové kování 3 bod: celkem:**    **Samozavirače 2ks/dveře: celkem:**    **Likvidace nynějších za kus: Likvidace celkem:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena výrobků bez DPH:** |  |  |
| Demontáž: |  |  |
| Montáž: |  |  |
| Zednické zapravení (dle dohody) celkem: |  |  |
| Doprava: |  |  |
| Likvidace: |  |  |
| Panikové kování na dvoukřídlé dveře: |  |  |
|  |  |  |
| Samozavírače panikové na dvoukřídlé dveře |  |  |
| Celková cena bez DPH: |  |  |
| DPH 21% |  |  |
| **Celková cena s DPH:** |  |  |

Všeobecné podmínky:

* demontáž stávajících prvků provádíme s šetrným a nezbytně nutným odstraněním okolní omítky či fasády.
* montáž obnáší osazení samotné konstrukce cca 1 – 2 cm (záleží na rovnosti a připravenosti otvoru) od ostění a tato spára se zapění. Takto provedená spára se již nijak pohledově neupravuje. Na přání zákazníka může technik naši firmy navrhnout, vyřešit a docenit pohledové krytí této spáry.
* zednické zapravení provádíme s finální úpravou – štuková omítka-přepojení na stávající kryty ostění.
* likvidace spočívá v odvozu a vytřídění demontovaných konstrukcí na jednotlivé odpady naší firmou.
* nabídka obsahuje pouze ty komponenty a příslušenství, které jsou vypsané v popisu konstrukce. Pokud např. zde není vypsané oplechování, parapety aj., součástí nabídky dané veci nejsou. V případě zájmu určitého příslušenství stačí oslovit našeho technika, který danou část nacení a zahrne do kalkulace.
* klika/klika (klika/koule) – paniková souprava je hliníková, z interiéru skrytě prošroubovaná šrouby M6, šířka štítku 45 mm, vnitřní páka s vratnou pružinou.
* hodnota všech dvojskel v nabídce má U=1,1 bezpečnostní a akustiské vlastnosti s Rw=min. 30dB.
* venkovní a vnitřní pásky, popřípadě speciální pěnu, dodáváme pouze po dohodě se zákazníkem.
* žádný z prvků této nabídky není požárně odolný.