###### ENTERIA aréna Pardubice –

###### vchody JIH - hlavní vchody

panikové dvoukřídlé dveře s přerušeným tepelným mostem

ADRESÁT:

Rozvojový fond Pardubice a.s.

třída Míru 90, Pardubice

Specifikace: Hliníkový profilový systém **ALURON AS75**, povrchová úprava vypalovanou

 Polyesterovou barvou, odstín RAL dle popisu konstrukce.

 Kování panikové značky **Bernini z** AL materiálů a nerezavějící oceli.

 Zasklení bezpečnostním sklem s odrazovou zrcadlovou úpravou Antelio dle pozic.

Záruční lhůta 60 měsíců na hliníkové profily,24 měsíců na kování a skleněné výplně.

Informativní nákresy položek zobrazují pohled z interiéru.

**OBSAH :** konstrukce, sklo, demontáž, zapravení po výměně, montáž, doprava, likvidace

**POPIS KONSTRUKCÍ:** Konstrukce hliníkové v systémech: Aluron (AS75)

Počet položek: 2. Počet konstrukcí: 8

Celkový plocha: 42,9 m2.

Celkový obvod: 76,5 m.

Barva profilů: \_Dvoubarva 11/3002MAT venkovní červená/10/AR-RAL9006-MAT stříbrná vnitřní.

Skla 33.1 - 18 – MATELUX,6;33.1 - 18 - ANTELIO 6;24mm COSMOTHERM stříbrná/stříbrná

# Konstrukce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **6ks**

**Konstrukce:**Poz. 1 AS 75 + dvoukřídlé vchodové dveře PRAVÉ ven s panikovým 2bodovým kováním-vodorovné madlo, aktivní křídlo s jednobodovým uzávěrem+vložka+rozety/bez kliky, původní vodorovná madla+elmech uzávěra, samozavírač na aktivním křídle, vrchní výplň v mléčném provedení, ostatní výplně bezpečnostní se zrcadlovou ůpravou, spodní neprůhledná okopová část v barvě křídel, rám zabudován do stávajících otvorů (B=1 800, H=3 230) Počet: **6ks**  |  | **Cena za kus: Celkem celkem:**Kč Kč  **Demontáž za kus: Demontáž celkem:** Kč Kč **Montáž za kus: Montáž celkem:** Kč **Panikové kování 3 bod:: celkem:** Kč Kč **Likvidace za kus: Likvidace celkem:** Kč Kč**Samozavírač s aretací za kus: celkem:** Kč Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 – 2ks****Konstrukce:**Poz. 2 AS 75 dvoukřídlé vchodové dveře PRAVÉ ven s panikovým 2bodovým kováním-vodorovné madlo, aktivní křídlo s jednobodovým uzávěrem+vložka+rozety/bez kliky, původní vodorovná madla+elmech uzávěra, samozavírač na aktivním křídle, výplně bezpečnostní se zrcadlovou ůpravou, spodní neprůhledná okopová část v barvě křídel, rám zabudován do stávajících otvorů (B=1 830, H=2 200) **Počet:**2 |  |  **Cena za kus: Celkem celkem:** Kč Kč  **Demontáž za kus: Demontáž celkem:** Kč Kč **Montáž za kus: Montáž celkem:** Kč Kč **Panikové kování 3 bod:: celkem:** Kč Kč**Likvidace za kus: Likvidace celkem:**Kč Kč**Samozavírač s aretací za kus: celkem:** Kč Kč  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková cena výrobků **s panikovým kováním a samozavírači** bez DPH**:** |  |  **Kč** |
| Demontáž: |  |  Kč |
| Montáž: |  |  Kč |
| Zapravení po výměně do původního stavu (bez malby): |  | Kč |
| Doprava: |  | Kč |
| Likvidace: |  | Kč |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Celková cena bez DPH:** |  |  **Kč**  |
| DPH 21% |  | Kč  |
| **Celková cena s DPH:** |  | **Kč** |

Všeobecné podmínky:

* demontáž stávajících prvků s šetrným a nezbytně nutným odstraněním okolní omítky či fasády.
* montáž - osazení samotné konstrukce cca 1 – 2 cm (záleží na rovnosti a připravenosti otvoru) od ostění a tato spára se zapění.
* zapravení s finální úpravou – štuková omítka, stavební lepidlo a pružné interiérové a exteriérové tmely.
* likvidace - odvoz a vytřídění demontovaných konstrukcí na jednotlivé odpady firmou.
* nabídka obsahuje pouze ty komponenty a příslušenství, které jsou vypsané v popisu konstrukce.
* klika/klika (klika/koule) – paniková – s hrazdou v interiéru souprava je hliníková, z interiéru skrytě prošroubovaná šrouby M6, šířka štítku 35 mm, zvýšená bezpečnost překrytím cylindrické vložky, bezpečnostní třída 3.
* hodnota všech dvojskel má U=1,0 a akustiské vlastnosti s Rw=min. 34dB.
* venkovní a vnitřní pásky, popřípadě speciální pěnu - pouze po dohodě se zákazníkem.
* žádný z prvků této nabídky není požárně odolný.

