***Věc: Dodatečné informace - VŘ - „Oprava fasády, obnova pískovcového portálu, zhotovení výkladců, repase dveřnic, repase vstupních dveří, oprava soklů v ul. Kostelní č. p. 104 Pardubice“***

V rámci výše uvedeného výběrového řízení Vám zasíláme doplňující informace-

Specifikace položky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-02 | Dodávka pískovcových desek - OKAPOVÝ CHODNÍK | m2 | 12,00 |   |   |
|  | *10,755\*1,1* |  | *12,00* |  |   |

Pískovcové desky dodávány z lokality Božanov – pásový obklad – š. 75 cm, tl. 70 mm