**Doplňující informace číslo 5**

**Dotaz:**

Prosím o upřesnění požadavku na protipožární okna (PO 01, PO02, PO03), není možné splnit požadavek jak na tepelný prostup, tak na požární odolnost. Posuvné okno poz. O 03 bude řešeno jako posuv poloviny (800 mm)?

**Odpověď**

Protipožární okna: Tepelný prostup by měl být v rozmezí těchto hodnot U = 2,0–3,0 W/m²K pro protipožární okna.

Požární odolnost by měla splňovat minimálně EI30.

Okna v kuchyni - jedná se o okno jednokřídlé otvírané klasické, jedná se o dvě okna v kuchyni, které jsou měněny jako kus za kus.

Okna budou doplněny o sítky do oken proti hmyzu, aby byli splněny požadavky hygieny.